
**User Manual**

**Senses Wi-Fi Non Code**

**Prepared by**

**LOGISENSES**


1. **Open Wi-Fi On Mobile**
2. **Connect Wi-Fi “AP-Logisenses”**

****



1. **Enter Password: 123456780**
2. **Press Join**

****


1. **Auto pop-up to Web browser: 192.168.4.1**
2. **Select: Configure WiFi**

****


1. **Enter SSID, Password, Pub Topic, Sub Topic, ID Machine**
2. **Press Save**

****

1. **Configure Success**

****

1. **Show 1 Connection**

****

1. **Additional of Connect Wi-Fi**

Case A

1.ถ้าหากเคยเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตได้แล้ว

2.ต่อมาอินเตอร์เน็ตไม่ทำงาน

3.เครื่องจะทำการคอยเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตอัติโนมัติ รอจนกว่าอินเตอร์จะกลับมาทำงานปกติ

Case B

1. ถ้าหากเคยเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตได้แล้ว

2. ต่อมา กด Reset ที่ Hardware

3. โดยที่อินเตอร์เน็ตยังทำงานปกติ

4. เครื่องจะทำการเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตอัติโนมัติ

Case C

1. ถ้าหากเคยเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตได้แล้ว

2. ต่อมา กด Reset ที่ Hardware

3. โดยที่อินเตอร์เน็ตหยุดทำงาน

4. เครื่องจะเข้าสู่โหลด AP เป็นระยะเวลาตามที่กำหนดไว้ และ โดยที่ user ไม่ได้ Connect AP

4.1 ถ้าครบเวลาแล้ว

4.1.1 อินเตอร์เน็ตทำงานปกติ เครื่องจะทำการเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตอัติโนมัติ

4.1.2 อินเตอร์เน็ตยังไม่ทำงาน เครื่องจะเข้าสู่โหมด AP ต่อไปเรื่อยๆ

Case D

1. ถ้าหากเคยเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตได้แล้ว

2. ต่อมา กด Reset ที่ Hardware

3. โดยที่อินเตอร์เน็ตหยุดทำงาน

4. เครื่องจะเข้าสู่โหลด AP เป็นระยะเวลาตามที่กำหนดไว้ และ user Connect AP หรือเข้าหน้า Web Config

5. รอจนกว่า User จะทำรายการเสร็จ หรือ กด Save ก่อน เครื่องจึงเริ่มทำการตรวจเช็คอินเตอร์เน็ตอีกครั้ง

Case E

1. Connect Ap

2. เข้าสู่หน้าเว็บ Config

3. กดปุ่ม Reset ที่หน้าเว็บ

3.1 เครื่องจะทำการ Restart 1 ครั้งแล้ว ทำการตรวจเช็คอินเตอร์เน็ตอีกครั้ง